**Algoritmo Diario**

***- Parar o carro em um local seguro e plano.***

***-Ligar o pisca-alerta.***

***- Acionar o freio de mão.***

***- Pegar o estepe, o macaco, a chave de roda e o triângulo de segurança.***

***- Colocar o triângulo a uma distância segura do carro.***

***- Afrouxar os parafusos da roda com a chave de roda***

***- Posicionar o macaco no ponto correto do carro.***

***-Levantar o carro com o macaco até o pneu ficar suspenso.***

***- Remover totalmente os parafusos da roda.***

***- Retirar o pneu furado.***

***- Colocar o pneu estepe no lugar.***

***- Recolocar os parafusos e apertar com a mão.***

***- Abaixar o carro com o macaco até o pneu tocar o chão.***

***- Apertar bem os parafusos com a chave de roda.***

***- Guardar o pneu furado, o macaco, a chave de roda e o triângulo.***

***- Verificar se o estepe está bem fixado.***

***- Retomar a direção com cuidado.***